**Kedves Megrendelőnk!**

Először is szeretnénk megköszönni a belénk vetett bizalmat, továbbá, hogy a leendő otthonának alapjának egy LSH Készházat választott!

Szeretnénk áttekintést adni az elkészült LSH Készházának építési dokumentumaival kapcsolatban, azért is, hogy - ha nem velünk épít - akkor a kivitelezője minél pontosabban és precízebben tudja elvégezni az építést.

Ezen dokumentumokon kívül - ha nem mi végezzük az építést - úgy a kivitelezőknek minden projektet át szoktunk adni személyesen is, ahol pontosan lépésről lépésre átbeszéljük a projekt építése közben felmerülő kérdéseket.

Kérjük, ha nem velünk történik az építés, úgy ezeket az információkat továbbítsa a kivitelező partnere felé.

Kérjük a csatolt dokumentumokat őrizze meg, ha bármilyen kérdése támadna a jövőben egy lehetséges átalakítással, bővítéssel kapcsolatban, úgy ezen dokumentumok segítséget fognak adni az építési folyamatokhoz.

**3D**

1. Falpanel: Az LSH Készház falpaneljeinek kapcsolata 3D verzióban.
2. Szerkezet: Az LSH Készház felszerkezetének kapcsolata 3D verzióban.
3. Tető: Az LSH Készház tető szerkezeti elemeinek kapcsolata 3D verzióban.

**Metszet**

1. Bal oldal, panelek: Az LSH Készház falpaneljeinek elrendezése és kiosztási terve.
2. Elölnézet: Az LSH Készház falpaneljeinek elrendezése és kiosztási terve.
3. Falpanel kiosztás: Az LSH Készház falpaneljeinek elrendezése és kiosztási terve, felülnézetben. Megjelölések:
4. P: parapet panel, amely az ablakok alsó paneljeit jelentik.
5. Á: áthideló panel, amely az ablakok felső paneljeit jelentik.
6. S: sarok panel, amely a ház sarkaira való panel. Fontos, hogy nem minden sarkon van sarokpanel!
7. J: jobbos panel, olyan panel, amelynek a jobb oldalán található távtartók jobban be vannak süllyesztve, így a jobb oldalán található oszlop a panelbe teljesen illeszkedni fog, a panel oldalán síkba kerül.
8. B: balos panel, olyan panel, amelynek a bal oldalán található távtartók jobban be vannak süllyesztve, így a bal oldalán található oszlop a panelbe teljesen illeszkedni fog, a panel oldalán síkba kerül.
9. JB: Jobbos-balos panel, olyan panel, amelynek a jobb és bal oldalán található távtartók jobban be vannak süllyesztve, így a jobb és bal oldalán található oszlopok a panelbe teljesen illeszkedni fognak, a panel oldalán síkba kerülnek.
10. Ü: üres panel, amelynek nincs magtöltete
11. AP: ablak pótlás, amely egy 62 cm-nél keskenyebb panel a nyílászáró mellé.
12. Födémgerenda és térdfaloszlop: Az LSH Készház födémgerenda és térdfaloszlop elrendezése és kiosztási terve, felülnézetben.
13. Födémpanel kiosztás: Az LSH Készház födémpaneljeinek elrendezése és kiosztási terve, felülnézetben.
14. Hátulnézet, panelek: Az LSH Készház falpaneljeinek elrendezése és kiosztási terve.
15. Jobb oldal, panelek: Az LSH Készház falpaneljeinek elrendezése és kiosztási terve.
16. Koszorú kiosztás: Az LSH Készház koszorújának elrendezése és kiosztási terve.
17. Profilrajz - Főtető: Az LSH Készház tető szerkezetének elrendezése és kiosztási terve.
18. Szelemen kiosztás: Az LSH Készház szelemenjének elrendezése és kiosztási terve.
19. Távtartó szelemen kiosztás: Az LSH Készház távtartó szelemenjének elrendezése és kiosztási terve.
20. Tető Felülnézet: Az LSH Készház tető szerkezetének elrendezése és kiosztási terve.
21. Tető: Az LSH Készház tető szerkezetének elrendezése és kiosztási terve.

**Lista**

1. Építőkészlet kiegészítői: Az LSH Készházhoz összeállított kiegészítő anyagok listája.
2. Kötőelem felhasználás
3. LSH szerelési útmutató
4. Panellista: Az LSH Készházhoz legyártott panelek listája.
5. Szerkezetlista: Az LSH Készházhoz legyártott szerkezeti elemeinek listája.
6. Költségvetés kimutatás: A számla mellékletét képező elszámolási dokumentum.

Üdvözlettel:

LSH Készházak Zrt. csapata